ОБЪЯВЛЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕНДЕРА №22
ЗАО  БАНК «ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ» объявляет открытый тендер на предмет выбора поставщика счетно-сортировочных машинок BPS C1, BPS C2-2, BPS C2-3, BPS C2-4, счетно-сортировочныx машинок Docash DC-55V, ленточных обандерователей и выносных табло 
Требование к поставщикам счетно-сортировочных машинок BPS C1, BPS C2-2, BPS C2-3, BPS C2-4, счетно-сортировочныx машинок Docash DC-55V, ленточных обандерователей и выносных табло 
Допуск аналогов (эквивалентов)
1. Участник тендера вправе предложить как указанные модели счётно-сортировальных машин, так и их аналоги (эквиваленты) других производителей.
1. Аналогом признаётся новое оборудование того же класса и назначения, технические и функциональные характеристики которого не ниже указанных в настоящем техническом задании по каждому параметру (количество карманов, скорость обработки, ёмкость бункера и карманов, поддерживаемые валюты, методы проверки подлинности, сортировка по ветхости, чтение серийных номеров, интерфейсы, гарантийный срок).
1. При предложении аналога участник прилагает к конкурсному предложению сравнительную таблицу «требование ТЗ — характеристика предлагаемой модели» с указанием производителя, модели и страны происхождения, а также технический паспорт или каталог производителя.
1. Аналог должен иметь подтверждение производителя о поддержке банкнот сомони (TJS) всех находящихся в обращении серий и иностранных валют, с которыми работает банк, и соответствовать требованиям Национального банка Таджикистана к оборудованию для обработки и проверки подлинности денежных знаков.
1. На аналог распространяются все требования раздела «Требования к поставщику оборудования»: авторизация производителя, сервис и склад запасных частей в РТ, обновление ПО при изменении банкнот, гарантия и обучение.
1. Обязанность доказать эквивалентность предлагаемого оборудования лежит на участнике. Предложения, в которых эквивалентность не подтверждена документально или характеристики ниже требуемых, отклоняются.
1. Для подтверждения заявленных характеристик аналога банк вправе запросить образец для тестирования (п. 10.5).
	Параметр
	Счётчик-сортировщик DoCash DC-55V или аналог
	Сортировщик BPS C1 (C2-1) или аналог
	Сортировщик 2-х карманный BPS C2-2 или аналог
	Сортировщик 3-х карманный BPS C2-3 или аналог
	Сортировщик 4-х карманный BPS C2-4 или аналог
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	Назначение
	Окна касс филиалов и ЦБО (приём и выдача наличных клиентам); резерв склада ГО
	Касса пересчёта филиала (Дангара): пересчёт, проверка и сортировка подкреплений
	ХАБ «Саридора» и касса филиала (Истаравшан): обработка с отделением годных банкнот от ветхих
	Касса филиала (Бохтар): обработка крупного объёма наличности с сортировкой в 3 кармана
	ХАБ / касса пересчёта (Саридора, Хучанд, Сомони): массовая обработка, подготовка к сдаче в НБТ

	Тип
	Настольный счётчик-сортировщик, новый
	Настольная банкнотообрабатывающая система, новая
	Настольная сортировальная машина среднего класса, новая
	Настольная сортировальная машина среднего класса, новая
	Настольная сортировальная машина среднего класса, новая

	Карманы
	2: приёмный + карман отбраковки
	2: 1 выходной (сортировочный) + 1 отбраковки
	3: 2 выходных + 1 отбраковки
	4: 3 выходных + 1 отбраковки
	5: 4 выходных + 1 отбраковки

	Скорость
	до 1 500 банкнот/мин в режиме счёта; не менее 800 банкнот/мин с полной проверкой подлинности
	до 1 300 банкнот/мин
	1 050 банкнот/мин (до 1 200 при динамическом разделении) — в режиме проверки, сортировки и чтения номеров
	1 050 банкнот/мин (до 1 200 при динамическом разделении)
	до 1 050 банкнот/мин в режимах сортировки по ветхости и сверки номеров

	Бункер / приёмный карман / отбраковка
	500 / 200 банкнот; отдельный карман отбраковки
	не менее 500 / не менее 200 банкнот (по КП)
	до 900 / до 250 / до 100 банкнот
	до 900 / до 250 в каждом кармане / до 100 банкнот
	900–1 000 / до 250 в каждом кармане / до 100 банкнот

	Валюты
	TJS, USD, EUR, RUB, CNY; мультивалютный режим (до 25 валют)
	TJS, USD, EUR, RUB, CNY; до 10 валют, смешанная обработка
	TJS, USD, EUR, RUB, CNY; до 10 валют
	TJS, USD, EUR, RUB, CNY; до 10 валют
	TJS, USD, EUR, RUB, CNY; до 10 валют

	Проверка подлинности
	УФ, ИК, MG, CIS (2 датчика), размер, плотность, целостность, сдвоенность
	CIS, ИК, УФ, MG
	CIS, ИК, УФ, MG; датчики производителя класса банковских сортировщиков
	CIS, ИК, УФ, MG
	CIS, ИК, УФ, MG

	Сортировка
	По номиналу, лицевой стороне, ориентации; пересчёт смешанной пачки с выводом суммы по номиналам
	По номиналу, серии (году), ориентации; смешанная пачка
	По номиналу, ветхости, ориентации, году (серии); смешанная пачка
	То же, с раскладкой в 3 кармана
	То же, с раскладкой в 4 кармана

	Ветхость
	Контроль целостности (дыры, надрывы, скотч)
	Опционально: до 3 классов (годные для банкоматов, годные, ветхие) — включить для ХАБ
	Сортировка по ветхости
	Сортировка по ветхости
	Сортировка по ветхости

	Серийные номера
	Чтение и сравнение со списком; выгрузка на ПК / USB
	Чтение на полной скорости; выгрузка
	Чтение на полной скорости; сверка со списком; выгрузка
	То же
	То же; передача в систему обработки наличности

	Программное обеспечение
	Обновляемое через USB / ПК; добавление новых банкнот через официальные каналы производителя
	Удалённое обновление и диагностика (BPS Connect)
	Обновление через LAN / USB; удалённая диагностика
	То же
	То же; сетевая интеграция в систему обработки наличности

	Дисплей
	LCD; выносной дисплей покупателя в комплекте
	Встроенный дисплей оператора
	Цветной сенсорный 7"
	Сенсорный 10"
	Сенсорный 12"

	Интерфейсы
	USB; подключение к ПК и выносному дисплею
	LAN, USB
	1 × LAN, 4 × USB host, 1 × USB device
	1 × LAN, 4 × USB host, 1 × USB device
	LAN, USB

	Питание / условия
	220 В, 50 Гц
	100–240 В, 50/60 Гц; +15…+35 °C
	100–240 В, 50/60 Гц; +15…+35 °C
	100–240 В, 50/60 Гц; +15…+35 °C
	100–240 В, 50/60 Гц; +15…+35 °C

	Габариты / вес
	≈ 281 × 276 × 265 мм; 9,2 кг
	Компактная настольная (по КП)
	51 × 33 × 39 см; ≈ 27 кг
	62 × 33 × 43 см; ≈ 32 кг
	по КП

	Гарантия
	не менее 12 мес.
	не менее 18 мес., подтверждение производителя
	не менее 18 мес., подтверждение производителя
	не менее 18 мес., подтверждение производителя
	не менее 18 мес., подтверждение производителя



Технические требования к ленточному обандеролевателю
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	Параметр
	Требование

	Скорость упаковки
	20–24 обвязки/мин (минимальный цикл — 2 сек)

	Режимы работы
	Автоматический / ручной

	Панель управления
	Сенсорная

	Дисплей
	Светодиодный, 4-разрядный

	Гарантийный срок
	не менее 1,5 года (приоритет — 2 года)


Технические требования к выносному табло (дисплею клиента) для счётно-сортировальных машин DoCash DC-45V / DC-55V или их аналогов
Выносное табло предназначено для отображения клиенту результатов пересчёта наличных денежных средств в режиме реального времени при совершении кассовых операций в окнах касс филиалов и ЦБО. Участник вправе предложить оригинальное табло производителя DoCash или аналог (эквивалент) другого производителя. Поставляемое табло должно соответствовать требованиям, указанным ниже. Значения параметров являются минимально допустимыми; предложения с характеристиками ниже указанных отклоняются.
	Параметр
	Минимальное требование

	1. Совместимость

	Совместимые модели
	Счётно-сортировальные машины DoCash DC-45V и DoCash DC-55V (все исполнения, включая модели с двумя CIS-сенсорами), эксплуатируемые в банке. При поставке аналога счётно-сортировальной машины табло должно быть штатным (рекомендованным производителем) для предложенной модели

	Подтверждение совместимости и эквивалентности
	Официальное письмо производителя DoCash или его авторизованного дистрибьютора о совместимости предлагаемого табло с моделями DC-45V и DC-55V — обязательно в составе конкурсного предложения. При предложении аналога табло дополнительно прилагаются: технический паспорт (каталог) производителя, сравнительная таблица «требование ТЗ — характеристика предлагаемого табло» и образец для проверки на машинах банка

	Тип изделия
	Оригинальное выносное табло (дисплей клиента) производителя DoCash либо аналог (эквивалент) другого производителя с характеристиками не ниже указанных в настоящем разделе

	Влияние на машину
	Подключение без доработки аппаратной части и без изменения/замены ПО машины; сохранение гарантии производителя на машину

	Поддерживаемые режимы
	Корректное отображение во всех режимах работы машины: пересчёт (COUNT), сложение (ADD), формирование партий (BATCH), пересчёт смешанной пачки по номиналам (MIX/VALUE), мультивалютный режим, сортировка

	2. Индикация и дисплей

	Тип дисплея
	ЖК (LCD) с подсветкой либо VFD/LED; контрастное изображение, без мерцания

	Количество строк
	Не менее 2 строк

	Высота символов
	Не менее 12 мм

	Разрядность
	Сумма — не менее 9 разрядов; количество листов — не менее 4 разрядов

	Отображаемая информация
	Количество пересчитанных банкнот; общая сумма; номинал; код валюты (TJS, USD, EUR, RUB, CNY); текущий режим работы

	Индикация ошибок
	Сообщение клиенту об остановке пересчёта: подозрительная (сомнительная) банкнота, банкнота другого номинала или валюты, сдвоенная/сцепленная банкнота, повреждённая банкнота

	Синхронизация
	Отображение данных синхронно с дисплеем оператора, задержка — не более 0,5 сек

	Читаемость
	Уверенное считывание клиентом с расстояния не менее 1,5 м при штатном освещении кассового помещения; угол обзора — не менее 120° по горизонтали

	Конфиденциальность
	На табло не выводится служебная информация: серийные номера банкнот, настройки и сервисное меню машины, данные оператора

	3. Интерфейс и соединительный кабель

	Способ подключения
	Непосредственно к штатному порту внешнего дисплея машины DC-45V / DC-55V по принципу «Plug & Play», без ПК и без установки драйверов

	Тип разъёма
	Соответствует штатному разъёму внешнего дисплея машины (тип разъёма и распиновка указываются участником в конкурсном предложении)

	Длина кабеля
	Не менее 1,5 м; по заявке банка — до 3 м без потери сигнала

	Исполнение кабеля
	Экранированный, в гибкой оболочке, с механической фиксацией разъёма от случайного отсоединения

	Совместная работа портов
	Подключение табло не должно блокировать использование портов USB / RS-232 машины для подключения к ПК и выгрузки данных (серийные номера, журналы операций)

	Надёжность соединения
	Подключение и отключение табло не приводят к сбою пересчёта, сбросу настроек и потере данных в памяти машины

	4. Конструкция и крепление

	Корпус
	Ударопрочный пластик или металл; без острых кромок; цвет — чёрный или тёмно-серый

	Установка
	Настольная подставка с нескользящим основанием; возможность крепления к кассовой стойке, перегородке или стеклу кассы (кронштейн или монтажные отверстия)

	Регулировка положения
	Поворот экрана — не менее ±90°, наклон — не менее 30° для ориентации табло на клиента

	Габариты и масса
	Не более 200 × 120 × 150 мм (Д × Ш × В); масса — не более 0,5 кг

	Маркировка
	Наименование производителя, модель и серийный номер на корпусе

	5. Электропитание и безопасность

	Источник питания
	От счётно-сортировальной машины через соединительный кабель, без отдельного сетевого адаптера

	Внешнее питание (если предусмотрено конструкцией)
	Сеть 220 В ±10 %, 50 Гц; сетевой адаптер в комплекте, с вилкой стандарта, применяемого в Республике Таджикистан

	Потребляемая мощность
	Не более 3 Вт

	Защита
	Защита от короткого замыкания и перенапряжения; неисправность табло не должна приводить к выходу из строя машины

	Соответствие стандартам
	Соответствие требованиям электробезопасности и электромагнитной совместимости; сертификат или декларация соответствия

	6. Условия эксплуатации

	Температура эксплуатации
	От +5 до +40 °C

	Относительная влажность
	До 80 % без конденсации

	Режим работы
	Непрерывная работа не менее 10 часов в сутки

	Ресурс дисплея
	Не менее 30 000 часов

	Хранение и транспортировка
	От −10 до +50 °C в заводской упаковке

	7. Комплектность поставки

	Состав комплекта (на 1 единицу)
	— выносное табло — 1 шт.;
— соединительный кабель для DC-45V / DC-55V — 1 шт.;
— подставка и (или) кронштейн с крепёжным комплектом — 1 компл.;
— сетевой адаптер (если требуется конструкцией) — 1 шт.;
— руководство по эксплуатации на русском языке (по возможности — на таджикском) — 1 экз.;
— гарантийный талон с указанием серийного номера — 1 экз.

	Документы к поставке
	Сертификат или декларация соответствия; письмо производителя (дистрибьютора) о совместимости с DC-45V / DC-55V

	Упаковка
	Заводская, обеспечивающая сохранность при транспортировке до филиалов банка

	Гарантийный срок
	Не менее 12 месяцев с даты подписания акта приёма-передачи


Примечание: участник тендера в конкурсном предложении указывает производителя и модель табло, тип разъёма подключения, длину кабеля, способ электропитания, срок поставки и цену за единицу в сомони с учётом НДС. При приёмке табло (в том числе аналог) проверяется на машинах DC-45V и DC-55V банка, а при поставке аналога машины — на поставляемой модели, в режимах пересчёта, смешанной пачки и мультивалютном режиме с выводом суммы, номинала, валюты и сообщений об ошибках.
Требования к поставщику оборудования
10.1. Квалификация поставщика
1. Официальное письмо производителя о дилерстве (авторизации) поставщика на территории Республики Таджикистан.
1. Подтверждение официальной поставки оборудования в Республику Таджикистан (копия грузовой таможенной декларации, сертификат происхождения).
1. Наличие технического персонала, сервисных офисов и склада запасных частей на территории РТ (как минимум в г. Душанбе и г. Худжанд).
1. Опыт поставки и обслуживания аналогичного оборудования в банках РТ — не менее 2 референций (отзывы, договоры).
10.2. Оборудование, цена и поставка
1. Оборудование новое, не восстановленное, не бывшее в эксплуатации, года выпуска не ранее 2025.
1. Цена за единицу в сомони, фиксированная на весь срок договора, с учётом НДС, таможенных платежей, установки и пусконаладки; скидка в зависимости от объёма поставки (менее/более 10 единиц) со шкалой ценообразования в конкурсном предложении.
1. Полная комплектность: кабели, выносной дисплей покупателя для DC-55V (или штатный дисплей покупателя для предложенного аналога), инструкция по эксплуатации на русском (по возможности — на таджикском) языке, комплект расходных материалов.
1. Соответствие оборудования требованиям Национального банка Таджикистана к оборудованию для обработки и проверки подлинности денежных знаков.
10.3. Программное обеспечение и обновление при изменении банкнот
1. Сертифицированное программное обеспечение производителя, действующее на территории Республики Таджикистан, с базой всех находящихся в обращении банкнот сомони и иностранных валют, с которыми работает банк (USD, EUR, RUB, CNYузб).
1. Обязательное обновление ПО при выпуске новых банкнот или модификаций: при вводе Национальным банком Таджикистана в обращение новых банкнот или изменении защитных признаков действующих, а также при изменении банкнот иностранных валют поставщик обновляет ПО на всех поставленных машинах в течение 10 рабочих дней с даты ввода в обращение (при наличии образцов заранее — до даты ввода в обращение).
1. В течение гарантийного срока обновления при изменении банкнот выполняются бесплатно; после гарантийного срока — по сервисному договору по стоимости, зафиксированной в конкурсном предложении.
1. Обновление выполняется удалённо (по сети) или на месте силами сервисной службы во всех филиалах; поставщик предоставляет акт об обновлении с указанием версии ПО по каждой машине.
1. Обновления только из официальных источников производителя; поставщик уведомляет банк о выходе новых версий ПО и об устранённых уязвимостях.
1. Выгрузка серийных номеров и журналов операций в формате, пригодном для загрузки в учётные системы банка; защита настроек машины паролем.
10.4. Гарантия и сервисное обслуживание
1. Гарантия производителя не менее 18 месяцев с даты поставки (для DC-55V — не менее 12 месяцев), с подтверждением производителя.
1. Техническое сопровождение по всей территории РТ, онлайн-приём заявок на ремонт и учёт профилактических работ.
1. Сроки реакции на заявку: г. Душанбе и г. Худжанд — не более 24 часов, другие регионы — не более 72 часов; срок ремонта — не более 5 рабочих дней, при превышении — предоставление подменной машины.
1. Плановое профилактическое обслуживание не реже 1 раза в 6 месяцев в гарантийный период.
1. Наличие запасных частей и возможность постгарантийного обслуживания не менее 5 лет с даты поставки; стоимость постгарантийного обслуживания указывается в конкурсном предложении.
10.5. Обучение и приёмка
1. Обучение кассиров и ответственных сотрудников в течение 10–15 рабочих дней после поставки с выдачей методических материалов.
1. При предложении аналогов — предоставление образца для тестирования на срок не менее 14 дней.
1. Приёмка с тестированием на контрольных пачках банка (в т.ч. ветхие банкноты и образцы сомнительных банкнот) и проверкой чтения серийных номеров.

Предмет тендера: Выбор поставщика счетно-сортировочных машинок BPS C1, BPS C2-2, BPS C2-3, BPS C2-4, счетно-сортировочныx машинок Docash DC-55V, ленточных обандерователей и выносных табло 
[bookmark: _GoBack]Вид тендера: открытый тендер
Место проведения тендера: Республика Таджикистан, город Худжанд, 17 микрорайон, дом 2 
Заявки и пакет тендерных предложений будут приниматься до 27.10.2026 года, 17:00 
Список требуемых документов, которые должны быть предоставлены в запечатанном конверте с подписью:
· «Тендерная заявка» (Приложение Т-8)  
· «Таблица цен» (Приложение Т-9)
· «Сведения об участнике тендера» (Приложение Т-10)
· Перечень кредитных и иных Организаций, с которыми контрагент заключал тендерные договора (Приложение Т-11)
· Справка о финансовом состоянии за последний год (если деятельность осуществляется в течение меньшего срока - за весь период деятельности) (или заполнить Приложение Т-12)
· Копия свидетельство о государственной регистрации юридического лица, либо индивидуального предпринимателя; 
· Выписка из единого государственного реестра, 
· Доверенность на уполномоченное лицо (в случае если договор не подписывается руководителем юридического лица)
· Копия паспорта физического лица (при подписании договора с индивидуальным предпринимателем)
· Копия свидетельства о присвоении ИНН
· Разрешительные документы (лицензия, сертификат и иные документы)
Дополнительные требования к пакету документов
Все документы должны быть предоставлены в запечатанном и подписанном конверте не позднее 27.10.2026 года, 17:00 по адресу: Республика Таджикистан, город Худжанд, 17 микрорайон, дом 2. 
Документы представленные позднее даты предоставления, без вскрытия конверта возвращаются претенденту, а участник к Тендеру не допускается. 
Документы, подаваемые на Тендер претендентами – резидентами РТ, составляются на государственном языке Республики Таджикистан. 
Важно!
Нерезиденты Республики Таджикистан могут отправить тендерные заявки по электронной почте.
Нерезиденты Республики Таджикистан могут предоставить все документы в электронном формате зашифрованным паролем и предоставить пароль от файлов по запросу Организации в день вскрытия тендерных пакетов. 
Контактные данные: 
Электронная почта: tender@imon.tj
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